**信管办公楼改造为学生宿舍项目工程量清单**

| 序号 | 单体改造项目 | 子项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 原机械中专办公楼 | 砌筑隔墙 | 普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 立方米 | 49.28 |
| 内墙面粉刷 | 清理原面层，涂刷界面济，批混合腻子、刷内墙漆各两遍 | 平方米 | 482.21 |
| 安装钢质防火门 | 安装钢质防火门规格2.2\*1，满足防火要求及标准 | 樘 | 8 |
| 拆除二层、三层会议室原有南门 | 拆除原有门 | 樘 | 2 |
| 封堵原活动室南面门洞，采用空心小型砌块封堵 | 立方米 | 1.2 |
| 抹砂浆并外粉，两遍腻子两遍漆 | 平方米 | 10.08 |
| 安装塑钢窗 | 平方米 | 3.64 |
| 改造卫生间 | 拆除一、二、三层西北角会议室原木质门，并抹灰粉刷 | 樘 | 3 |
| 砸砖混结构门洞3个（规格0.7\*2.2），并抹灰粉刷 | 樘 | 3 |
| 铲除一、二、三层厕所原地砖、拆除原大小便器及相关附属 | 项 | 1 |
| 卫生间改造 | 卫生间内防水，满足防水功能要求， | 平方米 | 96.69 |
| 铺室内地瓷砖规格600\*600 | 平方米 | 96.69 |
| 室内贴墙面瓷砖规格３００\*４５０ | 平方米 | 65.34 |
| 砌筑隔墙，普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 立方米 | 8.74 |
| 普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆 | 平方米 | 99 |
| 安装抗倍特隔板 | 平方米 | 51.84 |
| 红砖砌蹲坑 | 立方米 | 4.68 |
| 水箱水管及相关配件 | 套 | 3 |
| 安装10MM厚安全磨砂玻璃洗浴室9个并预留三通接口（规格1.1\*1） | 平方米 | 41.4 |
| 安装沐浴器（含开关、花洒等） | 套 | 9 |
| 安装不锈钢洗漱台（0.4CM），水龙头预留口：个/0.5米（需确认） | 米 | 12 |
| 安装配电照明 | 项 | 1 |
| 拆除并重新铺设DN150排水管立管 | 米 | 8 |
| 排水设施改造 | 铺设DN200的污水管 | 米 | 18 |
| 挖设化粪池0.24\*1\*2\*1 | 项 | 1 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |