**生物装备学院实训室改造工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 项目描述特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格（元） |
| 1  | 生物装备学院改造 | 一层 |
| 加气隔墙 | 内墙加气块、墙厚200MM，抹20厚水泥砂浆双面抹灰 | 立方米 | 26.01 |  |  |
| 抹灰面油漆 | 刮腻子两遍，白色乳胶漆3遍 | 平方米 | 216.8 |  |  |
| 玻璃隔断 | 钢结构固定，采用10厚的防火玻璃，国际304拉丝不锈钢边框 | 平方米 | 20 |  |  |
| 不燃夹芯板 | 10厚（板面厚不小于0.7） | 平方米 | 66.6 |  |  |
| 拆除门 | 拆除原有钢质门及部分砌体并清理 | 项 | 1 |  |  |
| 安装子母门 | 规格1500宽\*高2600，饰面板为实木， 含所有门套及五金 | 樘 | 8 |  |  |
| 拆除配电箱 | 拆除原有6个配电箱及部分桥架并归整 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 项目描述特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 价格（元） |
| 1  | 生物装备学院改造 | 一层户外及二层隔墙 |
| 不燃夹芯板 | 10厚（板面厚不小于0.7） | 平方米 | 325.6 |  |  |
| 开门洞，安装原有门 | 开门洞，规格2300宽\*高2700，安装旧门 | 樘 | 1 |  |  |
| 加气隔墙 | 内墙加气块、墙厚200MM，抹20厚水泥砂浆双面抹灰 | 立方米 | 3.74 |  |  |
| 塑钢窗 | 厚5+6A+5中空钢化安全玻璃 | 平方米 | 35.1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |