**北苑大专宿舍底层改造工程项目工程量清单**

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **项目、品名** | **项目特征** | **材质、参数、性能要求** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **价格（元）** |
| 1 | 北苑大专宿舍楼底层改造 | 铲墙皮 | 1、原墙面墙皮铲除、涂刷界面剂；（墙、柱面、顶面）； |  | ㎡ | 1925 |  |  |
| 墙面、顶面乳胶漆 | 1、刮内墙腻子2遍、涂刷墙面乳胶漆2遍； |  | ㎡ | 1925 |  |  |
| 砌 墙 | 普通混凝土空心砌块20墙，外粉水泥砂浆，两遍腻子，两遍漆 |  | ㎡ | 47.7 |  |  |
| 制作塑钢窗 | 1、塑钢窗成品制作安装；2、安全玻璃5MM。 |  | ㎡ | 66.78 |  |  |
| 安装简易窗 | 规格1.5\*1（5MM）5个 |  | ㎡ | 7.5 |  |  |
| 安装不锈钢防盗网 | 12MM厚双开安全玻璃门，规格1.5\*1.4，四樘 |  | ㎡ | 74.28 |  |  |
| 安装玻璃门 | 12MM厚双开安全玻璃门，规格1.5\*1.4，四樘 |  | ㎡ | 14.4 |  |  |
| 安装矿棉板材 | 规格5MM（0.4）矿棉或岩棉夹心板（含夹心板门2.4\*1） |  | ㎡ | 113.4 |  |  |
| 灯具安装 | LED长条灯成品采购安装； |  | 套 | 40 |  |  |
| 开关（明装） | 成品采购安装； |  | 套 | 10 |  |  |
| 插座（明装） | 成品采购安装； |  | 套 | 30 |  |  |
| 2.5mm2单芯线 | 2.5mm2单芯线敷设安装； |  | m | 400 |  |  |
| 4mm2单芯线 | 4mm2单芯线敷设安装； |  | m | 200 |  |  |
| 20\*40线槽敷设 | 20\*40线槽敷设安装 |  | m | 300 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

请分类按序号填报。共 项，共 1 页，合计总价： 元。