**徐州生物工程职业技术学院钢结构温室修建工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 材质、参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 询价说明，供应商资质要求 |
| 1 | 钢结构框架焊接制作安装 | 80\*80\*3mm镀锌方钢 | 1、80\*80\*3mm镀锌方钢焊接钢骨架；  2、含预埋板、膨胀螺丝焊条等辅料； | m | 132.25 |  |  |  |
| 2 | 塑钢窗制作安装 | 60mm推拉窗 | 1、塑钢窗制作安装 | m2 | 75 |  |  |  |
| 3 | PC阳光板（高透明耐力板） | 3mm厚PC阳光板 | 1、3mm厚PC耐力板（高透明）  2、含结构胶、燕尾丝等辅料；  3、部位：顶面 | m2 | 61 |  |  |  |
| 4 | 40mm厚防腐木板铺设安装 | 40mm厚防腐木板 | 1、40mm厚防腐木地板铺设安装；  2、防腐木板打磨、涂刷防腐木油2遍； | m2 | 50 |  |  |  |
| 5 | 基槽开挖 | 400\*400\*500mm | 1、人工开挖400\*400\*500基槽 （四类土）；  2、余方弃置； | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 6 | 混凝土基础柱 | 400\*400\*900mm | 1、100mm厚级配碎石垫层铺设；  2、浇筑400\*400\*900mm C25混凝土基础柱；  3、模板制作安装； | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 7 | 红砖砌筑水池 | 1000\*1500\*1000mm | 1、红砖砌筑240mm厚墙体；  2、水池规格：1000\*1500\*1000mm; | m2 | 5 |  |  |  |
| 8 | 1:3防水砂浆抹灰 | 1:3防水砂浆抹灰15mm厚 | 1、1:3防水砂浆抹灰15mm厚； | m2 | 11.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |