**新沂学院教学楼、女宿楼维修改造项目工程量清单**

| 序号 | 单体改造项目 | 子项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 新沂学院教学楼、女生宿舍楼 | 教学楼外墙面粉刷 | 清理原面层，涂刷界面济，批混合腻子、刷内墙漆各两遍 | 平方米 | 5910 |
| 女宿外墙面粉刷 | 清理原面层，涂刷界面济，批混合腻子、刷内墙漆各两遍 | 平方米 | 2484 |
| 教学楼一楼粘贴大理石台阶 | 拆除原有水磨石地面、台阶 | 项 | 1 |
| 铺装大理石，大理石规格600\*600 | 平方米 | 165 |
| 教学楼过道窗户改造 | 拆除原塑钢窗 | 项 | 1 |
| 安装断桥铝窗户 | 平方米 | 55 |
| 教学楼楼梯瓷砖改造 | 破碎楼梯瓷砖踏步 | 项 | 1 |
| 粘贴楼梯瓷砖踏步瓷砖 | 平方米 | 124 |
| 教学楼、女宿排水管改造 | 打过墙洞 | 个 | 221 |
| 安装PVC50管 | 个 | 221 |
| 防水、堵洞 | 套 | 221 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |