综合楼部分办公室整修改造工程清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目、品名** | **整修项目** | **参数、性能及工艺要求、** | **工程量（平方）** | **备注** |
| 1 | 综合楼110、112办公室整修 | 房间内粉 | 墙面打磨、喷两遍面漆 | 214.05 |  |
| 开门洞 | 开门洞规格：2.1\*1.0 | 2.1 |  |
| 换窗户 | 塑钢窗防火玻璃（5－12－5） | 13 |  |
| 原防盗网拆除 | 原防盗网拆除 | 13 | 不核算拆除费，施工方自行处理。 |
| 换门3樘 | 钢质A级防火子门、规格定做 |  | 规格定做 |
| 2 | 综合楼126室改造 | 铺地砖 | 地面铺砖，规格600\*600 | 15 |  |
| 3 | 综合楼311、411室粉刷 | 房间内粉 | 墙面打磨、喷两遍面漆 | 210 |  |