水泵围墙工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目、品名 | 清单项目 | 参数、性能及工艺要求、 | 单位 | 数量 |
| 水泵围墙 | 普通混凝土空心砌块砌墙 | 外粉水泥砂浆 | 立方米 | 13 |
| 普通用砖 | 烧结砖压顶、门砖柱、连接柱及门洞用砖 | 立方米 | 9.5 |
| 消防大门 | 规格4米\*2.1，主方钢40MM\*60MM,厚3MM，副方钢40MM\*40MM,厚2.5MM | 平方米 | 8.4 |
| 人员通道 | 规格1\*2平开铁门，材料同上 | 平方米 | 2 |